**Die Warntafel**

Auf der Autobahn ist die linke Spur gesperrt. Damit die Autofahrer rechtzeitig gewarnt werden, weisen elektronische Warntafeln auf die Sperrung hin.

**Aufgabenstellung:**  
Programmiere eine Warntafel, bei der folgendes Programm abläuft:

1. Eine LED leuchtet orange  
   und ein rotes Kreuz wird angezeigt.
2. Das Programm pausiert 500 Millisekunden (500 ms).
3. Die LED leuchtet nicht mehr, d.h. sie ist schwarz   
   und ein Pfeil nach rechts wird anzeigt.
4. 500 Millisekunden (500 ms) pausiert.

Ziehe die Bausteine in der richtigen Reihenfolge in die Klammer **dauerhaft**:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**Lösung:**

**Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**